{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["电子表格1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"电子表格1","index":0,"n_rows":53,"n_cols":10,"rows_kept":53,"merged":[[0,0,0,9],[48,1,48,3],[49,0,49,9],[50,0,52,3],[50,4,50,6],[50,7,50,9],[51,4,52,6],[51,7,51,9],[52,7,52,9]]}
["钢构-报价单（TGJA-WZ-2022114）"]
["序号","物料描述","材质","型号规格（mm)","数量（吨）","*单价  （吨/元）","*合价 （元）","*税率","*到货日期","备注"]
[1,"不锈钢板","SU304",1.2,{"v":2.46376,"d":"2.464"},{"$nulls":4},"国标理算，定长2.5米"]
[2,"普板","Q235B",-8,{"v":5.60629,"d":"5.606"},{"$nulls":4},"国标理算，定宽2米，长10.5米"]
[3,"普板","Q235B",-10,{"v":3.88928,"d":"3.889"},{"$nulls":4},"国标理算，定宽1.5米，长10.5米"]
[4,"普板","Q235B",-12,{"v":11.36193,"d":"11.362"},{"$nulls":4},"国标理算，定宽1.5米，长10.5米"]
[5,"低合金板","Q355B",-6,{"v":2.5132,"d":"2.513"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[6,"低合金板","Q355B",-8,{"v":32.76945,"d":"32.769"},{"$nulls":4},"国标理算，22块定宽1.5米，长7.5米,剩余定宽1.5米，长9米"]
[7,"低合金板","Q355B",-10,{"v":13.89985,"d":"13.900"},{"$nulls":4},"国标理算，定宽2米，长12米"]
[8,"低合金板","Q355B",-12,{"v":28.5207,"d":"28.521"},{"$nulls":4},"国标理算，定宽1.5米或1.8米，长9米"]
[9,"低合金板","Q355B",-14,{"v":43.56282,"d":"43.563"},{"$nulls":4},"国标理算，定宽2米"]
[10,"低合金板","Q355B",-16,{"v":31.75181,"d":"31.752"},{"$nulls":4},"国标理算，定宽2米"]
[11,"低合金板","Q355B",-18,{"v":40.55522,"d":"40.555"},{"$nulls":4},"国标理算，定宽1.8米或2.1米"]
[12,"低合金板","Q355B",-20,{"v":5.41986,"d":"5.420"},{"$nulls":4},"国标理算，定宽2米"]
[13,"低合金板","Q355B",-30,{"v":1.39668,"d":"1.397"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[14,"扁钢","Q235","3*100",{"v":0.8034,"d":"0.803"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[15,"扁钢","Q235","5*40",{"v":0.15347,"d":"0.153"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[16,"扁钢","Q235","6*50",{"v":0.34093,"d":"0.341"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[17,"扁钢","Q235","8*100",{"v":3.43711,"d":"3.437"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[18,"槽钢","Q235","[14b",{"v":4.28171,"d":"4.282"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[19,"花纹钢板","Q235","8mm厚，扁豆型",{"v":15.12246,"d":"15.122"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[20,"角钢","Q235","L100*6",{"v":7.11215,"d":"7.112"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[21,"角钢","Q235","L50*3",{"v":0.21527,"d":"0.215"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[22,"角钢","Q235","L63*6",{"v":1.34518,"d":"1.345"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[23,"角钢","Q235","L90*6",{"v":6.20987,"d":"6.210"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[24,"圆钢","Q235","Φ20",{"v":0.39655,"d":"0.397"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[25,"焊接钢管","Q235","Φ48*3.0",{"v":2.30926,"d":"2.309"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[26,"焊接钢管","Q235","Φ33.5*3.0",{"v":1.46672,"d":"1.467"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[27,"无缝钢管","Q235","Φ114*5.0",{"v":1.75924,"d":"1.759"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[28,"无缝钢管","Q235","Φ159*5.0",{"v":12.26936,"d":"12.269"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[29,"槽钢","Q235","[20a",{"v":3.01687,"d":"3.017"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[30,"槽钢","Q235","[22a",{"v":0.36565,"d":"0.366"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[31,"槽钢","Q235","[25b",{"v":5.32922,"d":"5.329"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[32,"成品H型钢","Q355","HM294*200*8*12",{"v":5.01713,"d":"5.017"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[33,"成品H型钢","Q355","HN400*200*8*13",{"v":3.3475,"d":"3.348"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[34,"成品H型钢","Q355","HN450*200*9*14",{"v":3.83469,"d":"3.835"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[35,"成品H型钢","Q355","HW200*200*8*12",{"v":0.45423,"d":"0.454"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[36,"不锈钢角钢","SU304","L30*3",{"v":0.07725,"d":"0.077"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[37,"镀锌角钢","Q235，镀锌量：275g/㎡双面","L63*5",{"v":0.68083,"d":"0.681"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[38,"镀锌角钢","Q235，镀锌量：275g/㎡双面","L50*4",{"v":0.18334,"d":"0.183"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[39,"镀锌圆钢","Q235，镀锌量：275g/㎡双面","Φ12",{"v":3.95829,"d":"3.958"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[40,"镀锌焊管","Q235，镀锌量：275g/㎡双面","Φ33.5*3.25",{"v":2.49466,"d":"2.495"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[41,"镀锌矩形管","Q235，镀锌量：275g/㎡双面","口100*60*3.0",{"v":1.2463,"d":"1.246"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[42,"镀锌矩形管","Q235，镀锌量：275g/㎡双面","口40*20*2.0",{"v":0.60564,"d":"0.606"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[43,"镀锌C型钢","Q355，镀锌量：275g/㎡双面","C200*75*20*2.0",{"v":3.92945,"d":"3.929"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[44,"镀锌C型钢","Q355，镀锌量：275g/㎡双面","C220*75*20*2.0",{"v":8.68599,"d":"8.686"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[45,"镀锌C型钢","Q355，镀锌量：275g/㎡双面","C220*75*20*2.2",{"v":4.9749,"d":"4.975"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[46,"镀锌C型钢","Q355，镀锌量：275g/㎡双面","C250*75*20*2.2",{"v":16.73956,"d":"16.740"},{"$nulls":4},"国标理算"]
[null,"合计（总价）",null,null,{"$f":"SUM(E3:E48)","v":{"v":345.87503,"d":"345.875"}}]
["说明\n1、带*号为必填项；\n2、报价为含税含运费价，送货至钢构车间指定位置；\n3、除签名外要求一律打印，手写无效 ；\n4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ；\n5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。\n6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。                                                                                                                     7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。                                                                              8、合同签订，货到验收合格材料供完报销入账履行相关财务手续后，次月支付50%，当年年底支付30%，剩余20%款项后两年内付清。                                                                                      9、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）"]
["投标人单位（公章）",{"$nulls":6},"法定代表人或授权代理人："]
[{"$nulls":7},"电话："]
[{"$nulls":7},"邮箱："]