{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":5,"sheets":["1包不锈钢板","2包板材（薄）","3包型材等","4包C、Z型钢","5包板材（中厚）"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"1包不锈钢板","index":0,"n_rows":9,"n_cols":12,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,11],[4,1,4,3],[5,0,5,11],[6,0,8,3],[6,4,6,6],[6,7,6,11],[7,4,8,6],[7,7,7,11],[8,7,8,11]]}
["报价单（TGJA-WZ-2023-013）1包"]
["序号","物料描述","型号规格（mm)","材质","数量（吨）","*单价  （吨/元）","*合价 （元）","*税率","*到货日期","*注明品牌","验收标准（不达要求拒绝收货）","备注"]
[1,"不锈钢板",-1.8,"SU304",{"v":41.56771,"d":"41.568"},{"$nulls":5},"≧1.75","1500宽*2000长共计开230块板\n剩余吨位全开1500宽*3000长\n"]
[2,"不锈钢板",-1.8,"SU304",{"v":14.05641,"d":"14.056"},{"$nulls":5},"≧1.75","1219宽*2000长共计开96块板\n剩余吨位全开1219宽*3000长\n"]
[null,"合计（总价）",null,null,{"$f":"SUM(E3:E4)","v":{"v":55.62412,"d":"55.624"}}]
["说明\n1、带*号为必填项；\n2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市黄山大道建安钢构车间指定位置；\n3、除签名外要求一律打印，手写无效 ；\n4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ；\n5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。\n6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。                                                                                                                     7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。                                                                              8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）；\n9、合同签订后，预付30%，货到验收合格后收到发票一周内付至90%，剩余10%复试（两周内）合格后付清。"]
["投标人单位（公章）",{"$nulls":6},"法定代表人或授权代理人："]
[{"$nulls":7},"电话："]
[{"$nulls":7},"邮箱："]

{"sheet":"2包板材（薄）","index":1,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,11],[13,1,13,3],[14,0,14,11],[15,0,17,3],[15,4,15,6],[15,7,15,11],[16,4,17,6],[16,7,16,11],[17,7,17,11]]}
["报价单（TGJA-WZ-2023-013）2包"]
["序号","物料描述","型号规格（mm)","材质","数量（吨）","*单价  （吨/元）","*合价 （元）","*税率","*到货日期","*注明品牌","验收标准（不达要求拒绝收货）","备注"]
[1,"镀锌钢板",-3,"Q355B",{"v":0.04841,"d":"0.048"},{"$nulls":5},"≧2.75","国标理算"]
[2,"普板",-6,"Q235B",{"v":0.30179,"d":"0.302"},{"$nulls":5},"≧5.75","国标理算"]
[3,"普板",-8,"Q235B",{"v":1.90138,"d":"1.901"},{"$nulls":5},"≧7.5","国标理算"]
[4,"普板",-14,"Q235B",{"v":0.29458,"d":"0.295"},{"$nulls":6},"国标理算"]
[5,"低合金钢板",-5,"Q355B",{"v":7.42733,"d":"7.427"},{"$nulls":5},"≧4.75","国标理算；全开1500宽*6000长"]
[6,"低合金钢板",-6,"Q355B",{"v":163.28384,"d":"163.284"},{"$nulls":5},"≧5.75","国标理算；1500宽*11300长共计开30块板\n1500宽*11800长共计开25块板\n1500宽*11050长共计开98块板\n1500宽*15300长共计开19块板\n剩余吨位全开1500宽*14500长"]
[7,"低合金钢板",-6,"Q355B",{"v":36.92138,"d":"36.921"},{"$nulls":5},"≧5.75","国标理算；1800宽*10300长共计开25块板\n剩余吨位全开1800宽*8550长"]
[8,"低合金钢板",-8,"Q355B",{"v":136.09493,"d":"136.095"},{"$nulls":5},"≧7.5","国标理算；1800宽*8000长共计开30块板\n剩余吨位全开1500宽*13200长"]
[9,"低合金钢板",-8,"Q355B",{"v":137.61624,"d":"137.616"},{"$nulls":5},"≧7.5","国标理算；1500宽*11300长共计开4块板\n1500宽*10100长共计开21块板\n1800宽*6750长共计开25块板\n1800宽*7600长共计开50块板\n剩余吨位全开1800宽*8550长"]
[10,"低合金钢板",-10,"Q355B",{"v":154.11993,"d":"154.120"},{"$nulls":5},"≧9.5","国标理算；1500宽*8000长共计开10块板\n1500宽*11800长共计开10块板\n剩余吨位全开1500宽*11100长"]
[11,"低合金钢板",-10,"Q355B",{"v":39.48505,"d":"39.485"},{"$nulls":5},"≧9.5","国标理算；全开1500宽*8800长"]
[null,"合计（总价）",null,null,{"$f":"SUM(E3:E13)","v":{"v":677.49486,"d":"677.495"}}]
["说明\n1、带*号为必填项；\n2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市黄山大道建安钢构车间指定位置；\n3、除签名外要求一律打印，手写无效 ；\n4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ；\n5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。\n6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。                                                                                                                     7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。                                                                              8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）；\n9、合同签订后，预付30%，货到验收合格后收到发票一周内付至90%，剩余10%复试（两周内）合格后付清。"]
["投标人单位（公章）",{"$nulls":6},"法定代表人或授权代理人："]
[{"$nulls":7},"电话："]
[{"$nulls":7},"邮箱："]

{"sheet":"3包型材等","index":2,"n_rows":34,"n_cols":11,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,10],[29,1,29,3],[30,0,30,10],[31,0,33,3],[31,4,31,6],[31,7,31,10],[32,4,33,6],[32,7,32,10],[33,7,33,10]]}
["报价单（TGJA-WZ-2023-013）3包"]
["序号","物料描述","型号规格（mm)","材质","数量（吨）","*单价  （吨/元）","*合价 （元）","*税率","*到货日期","*注明品牌","备注"]
[1,"槽钢","[25a","Q235B",{"v":105.06102,"d":"105.061"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[2,"槽钢","[12.6","Q235B",{"v":0.42432,"d":"0.424"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[3,"矩形管","口200×150×5","Q235B",{"v":32.0229,"d":"32.023"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[4,"扁铁","10×60扁铁","Q235B",{"v":0.67116,"d":"0.671"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[5,"扁铁","4×30扁铁","Q235B",{"v":0.09792,"d":"0.098"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[6,"扁铁","5×40扁铁","Q235B",{"v":0.36108,"d":"0.361"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[7,"扁铁","6×50扁铁","Q235B",{"v":0.65892,"d":"0.659"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[8,"角钢","L110×70×10","Q235B",{"v":0.25602,"d":"0.256"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[9,"角钢","L125×8","Q235B",{"v":6.0843,"d":"6.084"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[10,"角钢","L50×4","Q235B",{"v":0.9231,"d":"0.923"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[11,"角钢","L50×5","Q235B",{"v":1.72074,"d":"1.721"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[12,"角钢","L63×4","Q235B",{"v":0.43962,"d":"0.440"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[13,"角钢","L63×5","Q235B",{"v":0.14076,"d":"0.141"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[14,"角钢","L63×6","Q235B",{"v":0.76908,"d":"0.769"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[15,"角钢","L70×6","Q235B",{"v":0.69564,"d":"0.696"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[16,"角钢","L90×8","Q235B",{"v":2.6163,"d":"2.616"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[17,"焊接钢管","φ121×3","Q235B",{"v":14.92056,"d":"14.921"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[18,"焊接钢管","φ127×3","Q235B",{"v":23.9139,"d":"23.914"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[19,"圆钢","φ20","Q235B",{"v":12.04926,"d":"12.049"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[20,"圆钢","φ22","Q235B",{"v":2.40822,"d":"2.408"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[21,"圆钢","φ25","Q235B",{"v":8.04882,"d":"8.049"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[22,"工字钢","工10","Q235B",{"v":0.20196,"d":"0.202"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[23,"工字钢","工12.6","Q235B",{"v":0.52122,"d":"0.521"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[24,"镀锌圆钢","φ12","Q235B",{"v":38.88954,"d":"38.890"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[25,"镀锌钢管","φ33.5×2","Q235B",{"v":8.25588,"d":"8.256"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[26,"镀锌角钢","L30*3","Q235B",0.102,{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[27,"镀锌角钢","L63×5","Q235B",{"v":58.3644,"d":"58.364"},{"$nulls":5},"国标理算，不达要求拒绝收货"]
[null,"合计（总价）",null,null,{"$f":"SUM(E3:E29)","v":{"v":320.61864,"d":"320.619"}}]
["说明\n1、带*号为必填项；\n2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市黄山大道建安钢构车间指定位置；\n3、除签名外要求一律打印，手写无效 ；\n4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ；\n5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。\n6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。                                                                                                                     7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。                                                                              8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）；\n9、合同签订后，预付30%，货到验收合格后收到发票一周内付至90%，剩余10%复试（两周内）合格后付清。"]
["投标人单位（公章）",{"$nulls":6},"法定代表人或授权代理人："]
[{"$nulls":7},"电话："]
[{"$nulls":7},"邮箱："]

{"sheet":"4包C、Z型钢","index":3,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,11],[16,1,16,3],[17,0,17,11],[18,0,20,3],[18,4,18,6],[18,7,18,11],[19,4,20,6],[19,7,19,11],[20,7,20,11]]}
["报价单（TGJA-WZ-2023-013）4包"]
["序号","物料描述","型号规格（mm)","材质","数量（吨）","*单价  （吨/元）","*合价 （元）","*税率","*到货日期","*注明品牌","验收标准（不达要求拒绝收货）","备注"]
[1,"镀锌C型钢","C180*70*20*2.0","Q355B",{"v":3.69444,"d":"3.694"},{"$nulls":5},"≧1.95","国标理算；双面镀锌，镀锌含量275g/㎡,根据清单图纸加工"]
[2,"镀锌C型钢","C220*75*20*2.0","Q355B",{"v":2.86824,"d":"2.868"},{"$nulls":5},"≧1.95","国标理算；双面镀锌，镀锌含量275g/㎡,根据清单图纸加工"]
[3,"镀锌C型钢","C220*75*20*2.2","Q355B",{"v":36.50478,"d":"36.505"},{"$nulls":5},"≧2.15","国标理算；双面镀锌，镀锌含量275g/㎡,根据清单图纸加工"]
[4,"镀锌C型钢","C220*75*20*2.3","Q355B",{"v":93.44526,"d":"93.445"},{"$nulls":5},"≧2.25","国标理算；双面镀锌，镀锌含量275g/㎡,根据清单图纸加工"]
[5,"镀锌C型钢","C220*75*20*2.5","Q355B",{"v":12.5715,"d":"12.572"},{"$nulls":5},"≧2.45","国标理算；双面镀锌，镀锌含量275g/㎡,根据清单图纸加工"]
[6,"镀锌C型钢","C220*75*20*2.8","Q355B",{"v":4.93272,"d":"4.933"},{"$nulls":5},"≧2.75","国标理算；双面镀锌，镀锌含量275g/㎡,根据清单图纸加工"]
[7,"镀锌C型钢","C220*75*20*3.0","Q355B",{"v":2.97636,"d":"2.976"},{"$nulls":5},"≧2.95","国标理算；双面镀锌，镀锌含量275g/㎡,根据清单图纸加工"]
[8,"镀锌C型钢","C250*75*20*2.0","Q355B",{"v":38.31834,"d":"38.318"},{"$nulls":5},"≧2.95","国标理算；双面镀锌，镀锌含量275g/㎡,根据清单图纸加工"]
[9,"镀锌C型钢","C250*75*20*2.5","Q355B",{"v":4.62264,"d":"4.623"},{"$nulls":5},"≧2.45","国标理算；双面镀锌，镀锌含量275g/㎡,根据清单图纸加工"]
[10,"镀锌Z型钢","Z250*75*20*2.0","Q355B",{"v":239.21754,"d":"239.218"},{"$nulls":5},"≧1.95","国标理算；双面镀锌，镀锌含量275g/㎡,根据清单图纸加工"]
[11,"镀锌Z型钢","Z250*75*20*2.5","Q355B",{"v":38.6529,"d":"38.653"},{"$nulls":5},"≧2.45","国标理算；双面镀锌，镀锌含量275g/㎡,根据清单图纸加工"]
[12,"镀锌Z型钢","Z250*75*20*2.8","Q355B",{"v":9.8889,"d":"9.889"},{"$nulls":5},"≧2.75","国标理算；双面镀锌，镀锌含量275g/㎡,根据清单图纸加工"]
[13,"镀锌Z型钢","Z250*75*20*2.2","Q355B",{"v":38.26326,"d":"38.263"},{"$nulls":5},"≧2.15","国标理算；双面镀锌，镀锌含量275g/㎡,根据清单图纸加工"]
[14,"镀锌Z型钢","Z250*75*20*3.0","Q355B",{"v":4.12794,"d":"4.128"},{"$nulls":5},"≧2.95","国标理算；双面镀锌，镀锌含量275g/㎡,根据清单图纸加工"]
[null,"合计（总价）",null,null,{"$f":"SUM(E3:E16)","v":{"v":530.08482,"d":"530.085"}}]
["说明\n1、带*号为必填项；\n2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市黄山大道建安钢构车间指定位置；\n3、除签名外要求一律打印，手写无效 ；\n4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ；\n5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。\n6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。                                                                                                                     7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。                                                                              8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）；\n9、合同签订后，预付30%，货到验收合格后收到发票一周内付至90%，剩余10%复试（两周内）合格后付清。"]
["投标人单位（公章）",{"$nulls":6},"法定代表人或授权代理人："]
[{"$nulls":7},"电话："]
[{"$nulls":7},"邮箱："]

{"sheet":"5包板材（中厚）","index":4,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,11],[15,1,15,3],[16,0,16,11],[17,0,19,3],[17,4,17,6],[17,7,17,11],[18,4,19,6],[18,7,18,11],[19,7,19,11]]}
["报价单（TGJA-WZ-2023-013）5包"]
["序号","物料描述","型号规格（mm)","材质","数量（吨）","*单价  （吨/元）","*合价 （元）","*税率","*到货日期","*注明品牌","验收标准（不达要求拒绝收货）","备注"]
[1,"低合金钢板",-12,"Q355B",{"v":116.87719,"d":"116.877"},{"$nulls":5},"≧11.5","国标理算；1500宽*13100长共计开20块板\n1500宽*11800长共计开6块板\n1500宽*10500长共计开6块板\n剩余吨位全开1500宽*11300长"]
[2,"低合金钢板",-12,"Q355B",{"v":43.14361,"d":"43.144"},{"$nulls":5},"≧11.5","国标理算；2000宽*8300长共计开14块板\n剩余吨位全开2000宽*8800长"]
[3,"低合金钢板",-14,"Q355B",{"v":241.48247,"d":"241.482"},{"$nulls":5},"出厂平板","国标理算；1800或2100板宽"]
[4,"低合金钢板",-14,"Q355B",{"v":62.50349,"d":"62.503"},{"$nulls":5},"出厂平板","国标理算；2000板宽"]
[5,"低合金钢板",-16,"Q355B",{"v":39.63028,"d":"39.630"},{"$nulls":5},"出厂平板","国标理算；1800或2100板宽"]
[6,"低合金钢板",-16,"Q355B",{"v":112.65728,"d":"112.657"},{"$nulls":5},"出厂平板","国标理算；2000板宽"]
[7,"低合金钢板",-18,"Q355B",{"v":27.42993,"d":"27.430"},{"$nulls":5},"出厂平板","国标理算；1800或2100板宽"]
[8,"低合金钢板",-20,"Q355B",{"v":21.81437,"d":"21.814"},{"$nulls":5},"出厂平板","国标理算；1800或2100板宽"]
[9,"低合金钢板",-20,"Q355B",{"v":31.06995,"d":"31.070"},{"$nulls":5},"出厂平板","国标理算；2000宽"]
[10,"低合金钢板",-22,"Q355B",{"v":1.39462,"d":"1.395"},{"$nulls":5},"出厂平板","国标理算"]
[11,"低合金钢板",-25,"Q355B",{"v":14.62497,"d":"14.625"},{"$nulls":5},"出厂平板","国标理算；1800或2400板宽"]
[12,"低合金钢板",-28,"Q355B",{"v":8.84667,"d":"8.847"},{"$nulls":5},"出厂平板","国标理算；2000或2400板宽"]
[13,"花纹钢板","4mm厚扁豆型花纹钢板","Q235B",0.612,{"$nulls":5},"≧3.75","国标理算"]
[null,"合计（总价）",null,null,{"$f":"SUM(E3:E15)","v":{"v":722.08683,"d":"722.087"}}]
["说明\n1、带*号为必填项；\n2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市黄山大道建安钢构车间指定位置；\n3、除签名外要求一律打印，手写无效 ；\n4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ；\n5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。\n6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。                                                                                                                     7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。                                                                              8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）；\n9、合同签订后，预付30%，货到验收合格后收到发票一周内付至90%，剩余10%复试（两周内）合格后付清。"]
["投标人单位（公章）",{"$nulls":6},"法定代表人或授权代理人："]
[{"$nulls":7},"电话："]
[{"$nulls":7},"邮箱："]