{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价单","index":0,"n_rows":17,"n_cols":13,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,12],[2,12,11,12],[12,1,12,3],[13,0,13,12],[14,0,16,3],[14,4,14,6],[14,7,14,12],[15,4,16,6],[15,7,15,12],[16,7,16,12]]}
["报价单（TGJA-WZ-2023-041）"]
["序号","物料描述","型号规格（mm)","材质","数量（吨）","*单价  （吨/元）","*合价 （元）","*税率","*到货日期","*注明品牌","项目","国家标准","备注"]
[1,"方管","口200×5","Q235B",0.735,{"$nulls":5},"3#厂房","GB/T 6728-2017","品牌要求：宝武钢、马钢、沙钢、中天、安钢、长江、富鑫、萍钢、友发、唐钢"]
[2,"普板",-8,"Q235B",2.538,{"$nulls":5},"3#厂房","GB/T 709-2019"]
[3,"低合金板",-10,"Q355B",1.63,{"$nulls":5},"3#厂房","GB/T 709-2019"]
[4,"低合金钢板",-28,"Q355B",1.813,{"$nulls":5},"合膏平台","GB/T 709-2019"]
[5,"圆钢","φ14","Q235B",{"v":0.16274,"d":"0.163"},{"$nulls":5},"合膏平台","GB/T 702-2017"]
[6,"圆钢","φ20","Q235B",{"v":0.56341,"d":"0.563"},{"$nulls":5},"合膏平台","GB/T 702-2017"]
[7,"槽钢","[16a","Q235B",{"v":0.13802,"d":"0.138"},{"$nulls":5},"合膏平台","GB/T 706 -2016"]
[8,"槽钢","[28a","Q235B",{"v":2.25467,"d":"2.255"},{"$nulls":5},"合膏平台","GB/T 706 -2016"]
[9,"焊管","φ60*3","Q235B",{"v":0.37286,"d":"0.373"},{"$nulls":5},"合膏平台","GB/T 13793-2016"]
[10,"成品H型钢","HW200*200*8*12","Q355B",{"v":8.13082,"d":"8.131"},{"$nulls":5},"合膏平台","米重49.9kg、GB/T 11263-2017"]
[null,"合计（总价）",null,null,{"$f":"SUM(E3:E12)","v":{"v":18.33852,"d":"18.339"}}]
["说明\n1、带*号为必填项；\n2、报价为含税含运费价，送货至安徽省铜陵市黄山大道建安钢构车间指定位置；\n3、除签名外要求一律打印，手写无效 ；\n4、各报价单位在报价前应仔细审阅报价表及相关要求，报价要谨慎，一旦中标，不得以任何理由变更 ；\n5、评标结果以合理低价中标并签订购销合同，未中标单位将不另行通知。\n6、严格按需方要求时间供货，材料符合国标现行最新标准，质量保证书随货同行，未到视同未到货。                                                                                                                     7、按国标验收，如发现质量问题，提货后十日内提出，供方3天内无条件换货往返费用供方承担。                                                                              8、密封报价单装订信封，信封上注明公司名称及报价单单号，地点：铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司四楼经营部黄赟18656211500收（安徽省铜陵市黄山大道南段879号）；\n9、合同签订，货到验收合格后收到发票一周内付至90%，剩余10%复试（两周内）合格后付清。"]
["投标人单位（公章）",{"$nulls":6},"法定代表人或授权代理人："]
[{"$nulls":7},"电话："]
[{"$nulls":7},"邮箱："]